**手术交换车公开询价采购报价表**

**报价单位：（盖章） 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | | 产 地 | 规格型号 | 采购数量（张） | 最高限价/万 | 单价（元/张） | 报价（元） |
| 手术交换车 | | 国产 |  | 玖 | 15 |  |  |
| **备 注** | **1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照;**  **2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标;**  **3.报价表加盖公章密封，于1月18日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！**  **4.不接收快递报价文件。** | | | | | | |

桐城市人民医院综合采购办公室

二零二三年一月十二日

附件：

供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商。

2、供应商如为生产商，应具有《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械生产许可证》（须在有效期内）；供应商如为代理商，应具有《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（须在有效期内）。

二、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2022年生产的医疗设备，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建医院）乙方根据甲方要求的时间内完成交货（具体采购数量应根据甲方要求分批或一次性采购）、安装、调试。乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册。

5、列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用，质保一年。

6、付款方式：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场付50%，安装调试并经甲方验收合格后付至90%，余款10%按乙方所投质保期年限均摊付款（不计息）。

手术交换车：

1、规格：外部尺寸≧3570mm×640mm×（660～950）mm床面尺寸≧2000\*550mm

2、由内外推车及担架三部分组成。内外以轨道对接，担架部分可在轨道上滑动。对接锁紧装置灵活，安全可靠，分离内外车时只需在一端操作，内车，外车和担架均可独立配合使用，担架和内外车都有独立的锁紧装置，操作方便简捷，具有对接导向功能，用户可以单独采购以上三部分或组合；

3、车架主体、轨道采用优质高强度铝合金一次压铸成型；

★4、床面、护栏主体采用一体注塑成型，四面耐冲击可拆卸式优质ABS塑钢材料，护栏耐腐蚀可拆卸清洗消毒，具有缓降装置,与手术床可零间隙转移病人；

★5、担架以优质ABS材料一次性塑具成型，背部可手控抬高。担架面以多层高强度防水布铺垫，可作移动病人用。担架两边安装有ABS塑具成型的活动护栏；

6、推车部分以高强度合金喷塑制作，具有轻盈牢固的特点。推车具有升降功能，升降幅度0～340mm之间，内外推车的颜色可根据用户要求选定；

7、背部升降角度≥70°，背部采用气弹簧无极调节；两侧各配有两个引流袋挂钩；

★8、有导向对接轨道保证床面前后运动平稳、坚固、顺畅、静噪、可靠；

9、床面移动至另一单台车架上，可自动锁紧，并设有保险装置；

★10、两部推车各安装有四只6″中心制动万向脚轮，分别采用一脚中心制动，两定向、两万向，分三档控制，前档两轮定向运行，中档四轮万向运行，后档四轮全部制动，以保证运行平稳；

★11、手摇丝杆获国家专利的双向过盈保护装置，具有自润滑功能，操作轻便灵活，静音耐磨，过载保护在正常使用情况下,任意摇动不会脱落；

12、床头四角配有四钩螺钉锁紧可调式输液杆及3L氧气瓶挂钩，以备抢救之用，床下配有存放病例和物品的篮筐(用户需要可免费安装）。

13、配3L氧气瓶一只。