**麻醉机信息系统支架公开询价采购报价表**

**报价单位： （盖章） 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | | **品牌/规格型号** | **采购数量** | **单价（元/套）** | **报价（元）** |
| 麻醉机信息系统支架 | |  | 16套 |  |  |
| **备 注** | **1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照;**  **2.所报产品总价限价5万元，必须满足附件参数要求，否则视为废标;**  **3.报价表加盖公章密封，于2月24日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！**  **4.不接收快递报价文件。** | | | | |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年二月二十日

一、**设备参数要求：**

1、产品用途：该产品固定在我院在用各种品牌型号的麻醉机上，用于放置及固定麻醉机信息系统所配置的电脑等硬件设备。（产品参考如图所示）

2、产品参数要求：

（1）材质：主体材质由防锈铝合金/阻燃 ABS 塑胶/钢等结构组成；

（2）✭承重：≥8kg， 支持24″的显示器；

（3）VESA孔距：75\*75mm,LCD 可倾斜-5〜35°， 摆动+/-90°,旋转 360°；

(4)显示器可以单独升降124mm，整体升降560mm,支臂调节角度为 30〜65°；

（5）键盘托：承重≦2.5Kg,摆动360°。倾斜0〜90°，可折叠；

（6）支臂整体可折叠；

（7）配置包含：可独立升降显示器固定件、可升降支臂、可折叠键盘、可抽拉鼠标板、鼠标及扫描枪放置盒；

（8）可选配主机支架，安装分体式电脑；

（9）各类线缆可从支架内部走线；

（10）独立的鼠标及扫描枪放置盒，位于支架柱的左右侧，方便取放；

（11）符合人体工程学，可坐站两用，整体可向左或向右摆动 90°。

**二、投标要求：**

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投产品的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供厂家证件及产品注册证等相关资料等；

3、中标人要免费提供产品的现场安装调试，保证产品的正常使用，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、产品在我院验收合格后免费质保期不低于两年。