**一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜公开询价采购报价表**

**报价单位： （盖章） 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | | **品 牌** | **规格型号** | **采购数量** | **报价** |
| 内窥镜控制器 | |  |  | 壹套 | 元/套 |
| 一次性输尿管软镜 | |  |  | 按需采购 | 元/根 |
| **备 注** | **1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照;**  **2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标;**  **3.报价表加盖公章密封，于11月27日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！**  **4.不接收快递报价文件。** | | | | |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年十一月二十三日

1. **设备参数要求。**
2. 、电子内窥镜控制器参数要求：
3. ★一体式主机，包含：主机、显示屏、光源；
4. ≧21寸高清显示屏，≧1080P全高清图像输出；
5. 内置高亮度LED冷光源；
6. 适配电子软镜，同时兼容高清硬性摄像头；
7. 自带视频采集及拍照功能，支持USB存储接口，通过USB接口外接U盘可存储手术图像及录像。
8. 、一次性输尿管软镜参数要求：
9. 视场角：≧90°； 2、视向角：0°；

3、景深3-50mm； 4、插入管外径不超过9.2Fr；

5、弯曲角度：上弯不小于 270°，下弯不小于270°；

6、工作长度≧650mm。

（三）、内窥镜控制器主机及一次性输尿管软镜需分开单独报价。

**二、投标要求。**

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效（在我院近3年内有正常业务关系且提供过有效证件，可不提供）；

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、需提供产品彩页及相关参数描述；

5、卖方需免费提供安装调试及操作维保培训服务，保证设备正常使用；

6、内窥镜控制器主机免费质保不低于两年。

**附：**