桐城市人民医院新区项目（一期）电梯轿

厢地面装饰及直线加速机房地坑、地面、

预埋电缆沟、给排水、地漏、工字梁手动

拉链滑车及吊葫芦工程工程公开询价

**一、项目名称及内容**

1.项目名称：桐城市人民医院新区项目（一期）

2.子项目名称：桐城市人民医院新区项目（一期）电梯轿

厢地面装饰及直线加速机房地坑、地面、预埋电缆沟、给排

水、地漏、工字梁手动拉链滑车及吊葫芦工程

3.项目地点：桐城市人民医院新区内

4.电梯轿厢地面装饰面积及电梯台数：装饰面积约：100.8

平方米；电梯台数：35台；根据设备厂家提供的直线加速机房地坑、地面、预埋电缆沟、给排水、地漏、工字梁手动拉链滑车及吊葫芦工程深化图纸施工。

5.最高投标限价：98000元；其中1、电梯轿厢地面装饰680

元/㎡，约68000元；2、直线加速机房地坑、地面、预埋电缆沟、给排水、地漏、工字梁手动拉链滑车及吊葫芦30000元。

6.计划工期：20日历天

**二、资质、资格要求**

1.参与供应商须具有独立法人资格，具备相关资质要求；

**三、交易时间、地点、规则**

1、投标文件提交截止时间：**2023年10月11日16点00分（北京时间）**； 2、地点：报价文件加盖公章密封，投标人应在投标文件提交截止时间前到**桐城市人民医院综合采购办**递交纸质投标文件；逾期送达的投标文件，将予以拒收，不接收快递报价文件。

3、由医院组织评标，最终有效最低报价为中标人。

**四、注意事项**

1.中标单位提交电梯轿厢地面装饰方案，报发包人同意后方可施工。

2.本合同为固定总价合同。

3.由于新院区即将投入使用，中标单位签订合同之日，监理单位发出开工令后20天内完成所有电梯轿厢地面装饰及直线加速机房地坑、地面、预埋电缆沟、给排水、地漏、工字梁手动拉链滑车及吊葫芦工程，并通过监理验收。逾期1天，处罚2000元，以此类推；超过一周时间以上，业主方有权单方解除合同。

**五、付款方式**

电梯轿厢地面装饰和直线加速机房地坑、地面、预埋电缆给

排水、地漏、工字梁手动拉链滑车及吊葫芦结束后，经监理单位、业主单位验收合格后，支付合同价的80%，达到直线加速器厂家认可后付至结算审计价100%，同时，中标单位支付市医院指定账户结算审计价3%为质保金，质保期一年，质保期满后中标单位可申请支付质保金，市医院收到申请，七个工作日内无息返还。

1. **项目内容：**

1、电梯轿厢地面装饰：

①清理电梯内灰尘和杂物

②底座用≧1毫米厚2✘2镀锌方管（格栅：20\*30CM）四周满焊。

③方管上面底板铺镀锌板≧2毫米厚，打眼用螺丝固定。打眼及螺丝均要做防锈处理。

④镀锌板上面铺≧1毫米厚花纹304防滑不锈钢板，用结构胶固定，不绣钢板接头用氩弧焊点焊打磨（表面无明显焊点），不锈钢板四周用半透明玻璃胶收边。

1. 直线加速机房地坑、地面、预埋电缆沟、给排水、地漏、

工字梁手动拉链滑车及吊葫芦工程参照设备厂家深化设计图纸施工。

七、其他

投标单位自行踏勘现场，投标报价含：材料、安装、运输、及安装时需要的电源线、水、电费等所有费用。其中：水、电费按合同价的1%缴纳给桐城市人民医院。在安装中做好对电梯和其他成品的保护，如有损坏，由中标单位自行修复或按实价赔偿。

八、联系方式

桐城市人民医院综合采购办：0556-6197331

项目联系人：朱主任13500554336

安徽省桐城市人民医院

 2023年9月28日

**新院区电梯轿厢地面装饰公开询价采购报价表**

**报价单位：（盖章）年 月 日**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **限价（元）** | **报价（元）** | **总限价（元）** | **合计总报价（元）** |
| **电梯轿厢地面装饰** | **68000元** |  | **98000元** |  |
| **直线加速机房地坑、地面、预埋电缆沟、给排水、地漏、工字梁手动拉链滑车及吊葫芦** | **30000元** |  |
| **备 注** | **1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照;****2.所报必须满足询价文件参数要求，否则视为废标;****3.报价表加盖公章密封，于10月11日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！** **4.不接收快递报价文件。** |

桐城市人民医院综合采购办公室

 二零二三年九月二十八日