**桐城市人民医院PCV磁铁自吸透明挡风软门帘公开询价采购报价表**

**报价单位： （盖章） 年 月 日**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | | **面积** | **限价（元）** | **合计总报价（元）** |
| PCV磁铁自吸透明挡风软门帘 | | 77.94 | 12000.00 |  |
| **备 注** | **1.报价公司必须具备相关经营资质，并提供相应证照;**  **2.报价必须满足附件要求，否则视为废标;**  **3.报价表加盖公章密封，于6月19日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！**  **4.不接收快递报价文件。** | | | |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年六月十三日

**附1：软门帘参数要求:**采用PCV磁铁自吸透明软门帘，2MM厚，带加重块，亮牛筋边条，配铝合金固定龙骨。最高限价12000元，含主材、辅材、安装、税等完成项目的一切费用。

**PVC透明挡风门帘统计表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **门帘位置** | **宽度** | **高度** | **数量** | **面积** |
| 西门 | 1.80 | 2.75 | 2 | 9.90 |
| 过道边门 | 1.50 | 2.67 | 1 | 4.01 |
| 过道门诊 | 3.10 | 2.65 | 1 | 8.22 |
| 过道住院部 | 1.85 | 2.75 | 2 | 10.18 |
| 北门厅 | 1.90 | 2.75 | 1 | 5.23 |
| 22号污物电梯通道 | 1.85 | 2.75 | 1 | 5.09 |
| 东门 | 1.80 | 2.75 | 2 | 9.90 |
| 门诊大厅 | 1.90 | 2.75 | 2 | 10.45 |
| 快递驿站通道 | 1.40 | 2.07 | 1 | 2.90 |
| 体检中心门厅 | 1.35 | 2.55 | 1 | 3.44 |
| 发热门诊、肠道门诊 | 1.80 | 2.40 | 2 | 8.64 |
| **合计** |  |  |  | **77.94** |

**附2：样图**

